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Vorgabe der Sicherheitsparameter für i650 motec mit ES V1.5
Aussteller:		.....
Maschine / Typ:	.....
Anlage / Anlagenteil:	.....
Name der Achse:	.....

	Sicherheitspasswort

	0.1 Passwort (mind. 6 Zeichen)
	|_| Standard „Lenze Safety“
	|_| Eigen    .....

	0.2 Muting-Passwort (mind. 6 Zeichen)
	.....



	Allgemein

	1.1.1 Safety-Adresse
	     
	1.1.2 Parametersatz Version
	iSM ES-SOE V1.5




	Muting allgemein

	2.1 MUT: S-Bus ausblenden
	|_| nicht ausblenden 
	|_| komplett ausblenden




	Sicherheitsbus allgemein

	3.1 S-Bus: Konfiguration
	|_| Kein Sicherheitsbus 
	|_| PROFIsafe aktiviert

	
	|_| FSoE aktiviert
	|_| CIP Safety aktiviert

	3.2 CIP Safety – Node-ID
	     

	3.3 CIP Safety – SNN Date
	     
	3.4 CIP Safety – SNN Time
	     

	3.5 CIP Safety – SCTS Date
	     
	3.6 CIP Safety – SCTS Time
	     

	3.7 PROFIsafe Adresstyp 2
	     




	Sicher abgeschaltetes Moment

	4.1.1 STO: Quelle S-Bus
	|_| Deaktiviert
	|_| Aktiviert

	4.1.2 STO: Wiederanlauf
	|_| Quittierter Wiederanlauf
	|_| Automatischer Wiederanlauf



	Sicherer Stopp 1/2

	4.2.1 Stoppzeit
	     
	ms

	4.2.2 SS1 Quelle S-Bus
	|_| Deaktiviert
	|_| Aktiviert

	4.2.3 Modus
	|_| STO nach Stoppzeit
	|_| STO bei n=0



	Not-Halt

	4.3.1 SSE Quelle S-Bus
	|_| Deaktiviert
	|_| Aktiviert

	4.3.2 SSE: Not-Halt Funktion
	|_| STO
	|_| SS1




	Betriebsartenwahl

	5.1.1 OMS Quelle
	|_| Deaktiviert
	|_| S-Bus

	5.1.2 Stoppfunktion
	|_| STO
	|_| SS1

	5.1.3 Bewegungsfunktion
	|X| Frei verfahren

	5.1.4 Funktion bei Low-Pegel
	|_| Normalbetrieb
	|_| Sonderbetrieb

	5.1.5 ES Quelle
	|_| Deaktiviert
	|_| S-Bus




Datum und Unterschrift des Ausstellers				
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