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Vorgabe der Sicherheitsparameter für i650 motec mit ES-IO V1.5
Aussteller:		.....
Maschine / Typ:	.....
Anlage / Anlagenteil:	.....
Name der Achse:	.....

	Sicherheitspasswort

	0.1 Passwort (mind. 6 Zeichen)
	|_| Standard „Lenze Safety“
	|_| Eigen    .....

	0.2 Muting-Passwort (mind. 6 Zeichen)
	.....



	Allgemein

	1.1.1 Safety-Adresse
	     
	1.1.2 Parametersatz Version
	iSM ES-SOD V1.5




	SD-In1 (Sicherer Eingang 1)

	2.1.1 SD-In1 Konfiguration
	|_| Test-Pulse 1+2, 4+5
	|_| Test-Pulse 1+4, 2+5

	2.1.2 SD-In1 Sensortyp
	|_| Eingang deaktiviert
	|_| Passiver Sensor

	
	|_| Aktiver Sensor
	|_| VCC aktivieren

	Folgend keine Eintragungen nötig, wenn „Eingang deaktiviert“ gewählt

	2.1.3 SD-In1 Diskrepanzzeit
	       
	ms
	2.1.4 Eingangsverzögerung 
	      
	ms

	2.1.5 „SD-In1“ - Ausgang
	|_| Deaktiviert
	|_| SD-Out1 positive Logik

	
	
	|_| SD-Out1 negative Logik



	SD-In2 (Sicherer Eingang 2)

	2.2.1 SD-In2 Konfiguration
	|_| Test-Pulse 1+2, 4+5
	|_| Test-Pulse 1+4, 2+5

	2.2.2 SD-In2 Sensortyp
	|_| Eingang deaktiviert
	|_| Passiver Sensor

	
	|_| Aktiver Sensor
	|_| VCC aktivieren

	Folgend keine Eintragungen nötig, wenn „Eingang deaktiviert“ gewählt

	2.2.3 SD-In2 Diskrepanzzeit
	       
	ms
	2.2.4 Eingangsverzögerung 
	      
	ms

	2.2.5 „SD-In2“ - Ausgang
	|_| Deaktiviert
	|_| SD-Out1 positive Logik

	
	
	|_| SD-Out1 negative Logik



	SD-In1 A/B (Sicherer Eingang 1)

	2.3.1 SD-In1 A+B Konfiguration
	|_| Test-Pulse 1+2, 4+5
	|_| Test-Pulse 1+4, 2+5

	2.3.2 SD-In1-A Sensortyp
	|_| Eingang deaktiviert
	|_| Passiver Sensor

	
	|_| Aktiver Sensor
	|_| VCC aktivieren

	Folgend keine Eintragungen nötig, wenn „Eingang deaktiviert“ gewählt

	2.3.3 SD-In1-A Eingangsverzögerung
	      
	ms

	2.3.4 „SD-In1-A“ - Ausgang
	|_| Deaktiviert
	|_| SD-Out1 positive Logik

	
	
	|_| SD-Out1 negative Logik



	2.3.5 SD-In1-B Sensortyp
	|_| Eingang deaktiviert
	|_| Passiver Sensor

	
	|_| Aktiver Sensor
	|_| VCC aktivieren

	Folgend keine Eintragungen nötig, wenn „Eingang deaktiviert“ gewählt

	2.3.6 SD-In1-B Eingangsverzögerung
	      
	ms

	2.3.7 „SD-In1-B“ - Ausgang
	|_| Deaktiviert
	|_| SD-Out1 positive Logik

	
	
	|_| SD-Out1 negative Logik



	SD-In2 A/B (Sicherer Eingang 2)

	2.4.1 SD-In2 A+B Konfiguration
	|_| Test-Pulse 1+2, 4+5
	|_| Test-Pulse 1+4, 2+5

	2.4.2 SD-In2-A Sensortyp
	|_| Eingang deaktiviert
	|_| Passiver Sensor

	
	|_| Aktiver Sensor
	|_| VCC aktivieren

	Folgend keine Eintragungen nötig, wenn „Eingang deaktiviert“ gewählt

	2.4.3 SD-In2-A Eingangsverzögerung
	      
	ms

	2.4.4 „SD-In2-A“ - Ausgang
	|_| Deaktiviert
	|_| SD-Out1 positive Logik

	
	
	|_| SD-Out1 negative Logik



	2.4.5 SD-In2-B Sensortyp
	|_| Eingang deaktiviert
	|_| Passiver Sensor

	
	|_| Aktiver Sensor
	|_| VCC aktivieren

	Folgend keine Eintragungen nötig, wenn „Eingang deaktiviert“ gewählt

	2.4.6 SD-In2-B Eingangsverzögerung
	      
	ms

	2.4.7 „SD-In2-B“ - Ausgang
	|_| Deaktiviert
	|_| SD-Out1 positive Logik

	
	
	|_| SD-Out1 negative Logik




	SD-Out1 (Sicherer Ausgang 1)

	3.1 Quelle S-Bus
	|_| Deaktiviert
	|_| Aktiviert

	3.2 Logikfunktion
	|_| ODER
	|_| UND

	3.3 „Fehler aktiv“ - Ausgang
	|_| Deaktiviert
	|_| SD-Out1 positive Logik

	
	
	|_| SD-Out1 negative Logik




	Muting allgemein

	4.1 MUT: S-Bus ausblenden
	|_| nicht ausblenden 
	|_| komplett ausblenden

	4.2 MUT: SD-In1 ausblenden
	|_| nicht ausblenden 
	|_| Ausblenden

	4.3 MUT: SD-In2 ausblenden
	|_| nicht ausblenden 
	|_| Ausblenden

	4.4 MUT: SD-In1-A ausblenden
	|_| nicht ausblenden 
	|_| Ausblenden

	4.5 MUT: SD-In1-B ausblenden
	|_| nicht ausblenden 
	|_| Ausblenden

	4.6 MUT: SD-In2-A ausblenden
	|_| nicht ausblenden 
	|_| Ausblenden

	4.7 MUT: SD-In2-B ausblenden
	|_| nicht ausblenden 
	|_| Ausblenden

	4.8 „MUT aktiv“ - Ausgang
	|_| Deaktiviert
	|_| SD-Out1 positive Logik

	
	
	|_| SD-Out1 negative Logik




	Sicherheitsbus allgemein

	5.1 S-Bus: Konfiguration
	|_| Kein Sicherheitsbus 
	|_| PROFIsafe aktiviert

	
	|_| FSoE aktiviert
	|_| CIP Safety aktiviert

	5.2 CIP Safety – Node-ID
	     

	5.3 CIP Safety – SNN Date
	     
	5.4 CIP Safety – SNN Time
	     

	5.5 CIP Safety – SCTS Date
	     
	5.6 CIP Safety – SCTS Time
	     

	5.7 PROFIsafe Adresstyp 2
	     




	Sicher abgeschaltetes Moment

	6.1.1 STO: Quelle SD-In
	|_| Deaktiviert
	|_| SD-In1
	|_| SD-In2

	
	|_| SD-In1-A
	|_| SD-In1-B
	|_| SD-In2-A
	|_| SD-In2-B

	6.1.2 STO: Quelle S-Bus
	|_| Deaktiviert
	|_| Aktiviert

	6.1.3 STO: Wiederanlauf
	|_| Quittierter Wiederanlauf
	|_| Automatischer Wiederanlauf

	6.1.4 „STO aktiv“ - Ausgang
	|_| Deaktiviert
	|_| SD-Out1 positive Logik

	
	
	|_| SD-Out1 negative Logik



	Sicherer Stopp 1/2

	6.2.1 Stoppzeit
	     
	ms

	6.2.2 SS1 Quelle SD-In
	|_| Deaktiviert
	|_| SD-In1
	|_| SD-In2

	
	|_| SD-In1-A
	|_| SD-In1-B
	|_| SD-In2-A
	|_| SD-In2-B

	6.2.3 SS1 Quelle S-Bus
	|_| Deaktiviert
	|_| Aktiviert

	6.2.4 Modus
	|_| STO nach Stoppzeit
	|_| STO bei n=0

	6.2.5 „SS1 aktiv“ - Ausgang
	|_| Deaktiviert
	|_| SD-Out1 positive Logik

	
	
	|_| SD-Out1 negative Logik



	Not-Halt

	6.3.1 SSE Quelle SD-In
	|_| Deaktiviert
	|_| SD-In1
	|_| SD-In2

	
	|_| SD-In1-A
	|_| SD-In1-B
	|_| SD-In2-A
	|_| SD-In2-B

	6.3.2 SSE Quelle S-Bus
	|_| Deaktiviert
	|_| Aktiviert

	6.3.3 SSE: Not-Halt Funktion
	|_| STO
	|_| SS1

	6.3.4 „SSE aktiv“ - Ausgang
	|_| Deaktiviert
	|_| SD-Out1 positive Logik

	
	
	|_| SD-Out1 negative Logik




	Betriebsartenwahl

	7.1.1 OMS Quelle
	|_| deaktiviert
	|_| SD-In1
	|_| SD-In2
	|_| S-Bus

	
	|_| SD-In1-A
	|_| SD-In1-B
	|_| SD-In2-A
	|_| SD-In2-B

	7.1.2 Stoppfunktion
	|_| STO
	|_| SS1

	7.1.3 Bewegungsfunktion
	|X| Frei verfahren

	7.1.4 Funktion bei Low-Pegel
	|_| Normalbetrieb
	|_| Sonderbetrieb

	7.1.5 „OMS aktiv“ - Ausgang
	|_| Deaktiviert
	|_| SD-Out1 positive Logik

	
	
	|_| SD-Out1 negative Logik

	7.1.6 ES Quelle
	|_| deaktiviert
	|_| SD-In1
	|_| SD-In2
	|_| S-Bus

	
	|_| SD-In1-A
	|_| SD-In1-B
	|_| SD-In2-A
	|_| SD-In2-B

	7.1.7 „ES aktiv“ - Ausgang
	|_| Deaktiviert
	|_| SD-Out1 positive Logik

	
	
	|_| SD-Out1 negative Logik




Datum und Unterschrift des Ausstellers				
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