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Abnahmeprotokoll für Geräte-Tausch i650 motec ES-IO

Dieses Abnahmeprotokoll ist nur bei Komponententausch ohne Änderung der Sicherheitsfunktionalität zu verwenden.

Allgemein

	Datum
	[bookmark: Text2]01.01.2026

	Durchführende Person
	[bookmark: Text3]     




Maschinenbeschreibung

	Hersteller
	[bookmark: Text5]     

	Maschine / Typ / Nummer
	[bookmark: Text4]     

	Anlage / Anlagenteil
	[bookmark: Text6]     

	Name der Achse
	     




Durchführung

	Schritt
	Beschreibung
	Eingetretener Zustand / Wert

	1
	Antriebsregler einschalten
	

	2
	Seriennummer des Antriebsreglers auslesen (0x2000:002) oder ablesen
	[bookmark: Text18]     

	3
	CRC des sicheren Parametersatzes auslesen (0x2115:002)
	     

	Falls der in Schritt 3 genannte Index nicht mehr ausgelesen werden kann, muss der Wert aus dem Inbetriebnahme-Abnahmeprotokoll des i650 motec ES-IO genommen werden.

	4
	Firmware-Version der ES-IO auslesen (0x212C:001)
	     

	5
	Antriebsregler ausschalten
	

	6
	Gerät austauschen
	

	7
	Antriebsregler einschalten
	

	8
	- Applikation zum Antriebsregler übertragen
- Sicheren Parametersatz im Gerät zurücksetzen und sicheren Parametersatz zum Antriebsregler übertragen
	

	9
	CRC des sicheren Parametersatzes auslesen (0x2115:002)
	[bookmark: Text21]     

	10
	Vergleichen Sie den CRC-Wert mit dem Wert aus Schritt 3.
	

	11
	Stimmen die CRC-Werte überein?
(Dies ist die sicherheitsrelevante Prüfung!)
	bitte ankreuzen
	[bookmark: Kontrollkästchen1]|_| ja

	
	
	
	[bookmark: Kontrollkästchen2]|_| nein



Gegenzeichnung

Servicetechniker

Bestätigt wird die im Auftrag ausgeführte fachgerechte Durchführung der oben aufgeführten Tests und Kontrollen.

	Datum
	Name
	Firma / Abteilung
	Unterschrift
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